2015년 상반기

항만 및 어항공사

표준시장단가

적용 공종 및 단가

2015. 03. 31.

해 양 수 산 부

◈    목    차    ◈

제1장 총칙

제2장 항만 및 어항공사 표준시장단가

제3장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

제1장 총칙

제1장 총칙

<총칙 - >

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률」시행령 제9조제1항 및 「예정가격작성기준(기획재정부 계약예규)」제38조제4항에 의하여 표준시장단가 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 공기업‧준정부기관, 기타공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 표준시장단가는 본 자료집을 적용한다.

(2) 본 표준시장단가 단가집에 제시된 표준시장단가는 건설공사의 대표적이고 보편적인 공종을 기준한 것으로, 제시된 공종의 단가정의 등이 현장여건 및 작업조건 등과 일치하지 않는 경우에는 (3)에 의해 할증을 하거나 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3)  시공규모 또는 현장조건 및 작업조건 등에 따라 표준시장단가의 할증이 필요한 경우 세부공종별 표준시장단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 다음 각호의 할증을 적용하고, 기타 할증이 필요한 경우는 표준품셈 “제1장 적용기준” 중 “1-16 품의 할증”을 따른다.

①  근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따라 노무비를 할증

②  군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 노무비를 20%까지 할증

③  도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 노무비를 50%까지 할증

④  PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 노무비를 25%까지 할증

⑤  다음의 지세별 구분에 따라 노무비를 할증

지세구분	할증율
야산지	25%
번화가	2차선도로 30%
	4차선도로 25%
	6차선도로 20%
주택가	15%

※ 지세구분 내역표

지구 구분		평 탄 지	야 산 지	산 악 지
지 형		평지 또는 보통 야산으로 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지 세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이	해발	100m 미만	300m 미만	400m 미만
기준	표고	50m 미만	150m 미만	200m 미만
통행 조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완 만 양 호	대로(무) 완 급 불 편	대소로(무) 극 급 극히불량
자연 환경	지세 수목 기상	양 호 소수 또는 소목 보 통	불 편 보통 또는 약간울창 불 편	불 량 울 창 불 편
기타 조건	교통편 숙소 통신 인력동원	차도에서 500m 이내 편 리 〃 〃	차도에서 1km이내 불 편 〃 〃	차도에서 1km이상 극히 불편 불 가 〃

⑥ 다음의 고소작업에 따라 노무비를 할증

구분	높이	할증율
비계틀 불사용	5m미만	0%
	5～10m	20%증
	10～15m	30%증
	15～20m	40%증
	20～30m	50%증
	30～40m	60%증
	40～50m	70%증
	50～60m	80%증
	60m이상	매 10m 증가마다 10%씩 증
비계틀 사용	10m이상	10%증
	20m이상	20%증
	30m이상	30%증
	50m이상	40%증
	70m이상	매 10m 증가마다 10%씩 증

⑦ 지하 4m이하 작업의 경우 노무비의 10%할증

(4) 본 표준시장단가 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 표준시장단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 표준시장단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 등이 포함된 것을 원칙으로 한다.

- 이와 관련, 산업안전보건관리비 등 간접공사비(제경비) 산출을 위한 요율을 적용하는 기초금액 산정에 있어 표준시장단가 공종별 단가에 포함된 비목이 누락없이 반영될 수 있도록 하여야 한다.

(6) 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비에는 재료의 할증분이 포함된 것을 원칙으로 한다.

제2장 항만 및 어항공사 표준시장단가

<항만 및 어항공사 - >

※ 항만 및 어항공사	1

대분류	항만 및 어항공사

【공통 적용사항】

① 이 단가는 항만 및 어항공사에 적용한다.

② 규격에 수록된 장비는 본 단가를 구성하고 있는 장비이며, 현장여건 및 장비의 작업능력, 작업반경 등에 따라 적절한 장비를 선택하여 적용한다.

■ OA02* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA020.41000	배사관부설및철거 (해상관)	D760㎜×6m (양묘선 89.5kw)	본	127,733	89%
OA020.51000	배사관부설및철거 (해저관)	D760㎜×6m (양묘선 89.5kw)	본	88,412	95%
OA020.61000	배사관부설및철거 (육상관)	D760㎜×6m	본	89,201	100%
OA021.21000	배사관조립및해체 (해저관)	D760㎜×6m	본	85,126	100%

【단가정의】

① 이 단가는 배사관의 부설 및 철거에 소요되는 비용이다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비를 포함하며, 해상관과 해저관은 부설 및 철거에 필요한 장비(양묘선 89.5kw) 및 인력의 비용이다.

③ 해상관 및 해저관은 대선적재 및 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB0** 사석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB002.11000	사석덤프적재	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,856	28%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 덤프트럭에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB0** 사석 투하

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB010.11000	사석투하(육상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,878	33%
OB020.10000	사석투하(육상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	5,199	64%
OB020.11000	사석투하(육상수중:망태)	각종 (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	10,349	68%
OB030.11000	사석투하(해상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,871	33%
OB040.11000	사석투하(해상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	3,894	64%
OB040.21000	사석투하(해상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 2.0㎥, 잠수조)	㎥	4,964	60%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 해상투하에서 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

④ 사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB00* 사석투하정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB001.11000	사석투하정리	각종 (불도저 19톤)	㎥	432	30%
OB001.21000	사석투하정리	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	993	27%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 덤프트럭으로 투하된 사석을 정리하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

■ OB0** 사석 제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB050.11000	사석제거(육상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,750	28%
OB050.21000	사석제거(육상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	2,873	58%
OB060.11000	사석제거(해상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,876	25%
OB060.21000	사석제거(해상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	4,284	57%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 육상 또는 해상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB30* 피복석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB300.11000	피복석덤프적재	0.1~0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,894	74%
OB300.21000	피복석덤프적재	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	5,031	73%
OB300.31000	피복석덤프적재	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	5,421	74%

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 덤프트럭에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB30* 피복석 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB301.22000	피복석대선적재	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,540	77%
OB301.31000	피복석대선적재	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	5,159	75%
OB301.41000	피복석대선적재	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	5,202	75%

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB32* 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB320.01000	피복석투하(육상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,156	69%
OB320.02000	피복석투하(육상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤)	㎥	5,774	65%
OB320.03000	피복석투하(육상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,336	68%
OB320.04000	피복석투하(육상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,449	67%
OB320.12000	피복석투하(육상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,282	80%
OB320.11000	피복석투하(육상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	9,646	72%
OB320.21000	피복석투하(육상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	8,585	79%
OB320.32000	피복석투하(육상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	8,711	74%
OB320.31000	피복석투하(육상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	10,094	68%

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수상 또는 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB3** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB330.11000	피복석투하(해상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	8,045	76%
OB330.21000	피복석투하(해상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	8,367	76%
OB330.31000	피복석투하(해상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	8,558	76%
OB340.11000	피복석투하(해상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,903	83%
OB340.21000	피복석투하(해상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	12,164	83%
OB340.31000	피복석투하(해상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	12,343	82%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상 또는 수중 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB36* 피복석 제거(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB360.11000	피복석제거(육상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,634	74%
OB360.21000	피복석제거(육상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,789	72%
OB360.31000	피복석제거(육상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,895	74%
OB361.11000	피복석제거(육상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,704	77%
OB361.21000	피복석제거(육상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,868	75%
OB361.31000	피복석제거(육상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,969	77%

【단가정의】

① 이 단가는 수상 또는 수중에 투하된 피복석을 육상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB37* 피복석 제거(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB371.11000	피복석제거(해상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	5,831	77%
OB371.21000	피복석제거(해상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	6,065	76%
OB371.31000	피복석제거(해상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	6,203	76%
OB370.21000	피복석제거(해상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,469	80%
OB370.31000	피복석제거(해상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,731	78%
OB370.41000	피복석제거(해상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,886	78%

【단가정의】

① 이 단가는 수상 또는 수중에 투하된 피복석을 해상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB410.11000	필터사석투하(육상수상)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	940	38%
OB420.11000	필터사석투하(육상수중)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	4,161	62%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 필터사석을 수상 또는 수중에 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB430.11000	필터사석투하(해상수상)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,245	36%
OB440.11000	필터사석투하(해상수중)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	4,243	68%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OC1** 사석기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC110.11000	기초고르기	수상	㎡	11,486	100%
OC120.11000	기초고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	57,741	85%

■ OC*** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC210.11000	사석속고르기	수상	㎡	9,463	100%
OC520.11000	사석속고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	23,895	85%

■ OC3** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC310.01000	피복석고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	17,781	79%
OC310.02000	피복석고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하, (크레인 10톤)	㎡	18,359	78%
OC310.11000	피복석고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	50,192	73%
OC310.12000	피복석고르기(육상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	58,739	60%
OC330.01000	피복석고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡	20,993	96%
OC330.02000	피복석고르기(해상수상)	0.3~0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡	21,722	95%
OC330.03000	피복석고르기(해상수상)	0.6~1.0㎥ 이하, (조합기중기선 10톤)	㎡	34,492	69%
OC340.11000	피복석고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	45,650	87%
OC340.12000	피복석고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	47,887	87%
OC340.13000	피복석고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	59,188	79%

【단가정의】

① 해상의 피복석고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC4** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC410.11000	피복석속고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	22,278	78%
OC410.12000	피복석속고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	22,278	78%
OC420.12000	피복석속고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	45,274	75%
OC420.13000	피복석속고르기(육상수중)	0.6~1.0㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	54,146	58%
OC430.11000	피복석속고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡	18,268	95%
OC430.21000	피복석속고르기(해상수상)	0.3~0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡	18,938	91%
OC430.31000	피복석속고르기(해상수상)	0.6~1.0㎥ 이하 (조합기중기선 10톤)	㎡	26,046	71%
OC420.11000	피복석속고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	43,193	87%
OC420.21000	피복석속고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	44,134	86%
OC420.31000	피복석속고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	49,858	75%

【단가정의】

① 해상의 피복석속고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC7** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC710.11000	필터사석고르기	수상	㎡	844	100%
OC720.11000	필터사석고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	12,574	86%

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.11000	유로폼	벽체, 0~7m 이하	㎡	16,894	84%

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 비용이다.

② 이 단가는 설치높이 7m이하에 적용하며, 7m초과 시에는 매 3m 증가마다 노무비에 10%를 가산한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.21000	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 80~120㎜	㎥	11,830	64%
OD000.31000	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 80~120㎜	㎥	12,071	64%
OD000.71000	콘크리트타설	소형구조물	㎥	38,182	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 비용이다.

② 단, 레미콘 재료비와 양생비용은 별도 계상한다.

③ 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥ 내외, 기계비빔 10㎥ 내외)이 산재되어 있는 경우를 말한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트 양생)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.22000	콘크리트 양생	무근구조물	㎥	2,025	76%
OD000.32000	콘크리트 양생	철근구조물	㎥	680	71%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 물을 뿌려 양생하는 정도의 일반양생에 소요되는 제잡비(양생재료, 기구손료) 및 인력의 비용이다.

② 특수양생의 경우에는 별도 계상한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.41000	철근가공 및 조립	간단	ton	394,708	97%
OD000.51000	철근가공 및 조립	보통	ton	408,726	97%
OD000.81000	철근가공 및 조립	복잡	ton	516,530	93%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근 재료비와 현장까지의 운반비는 별도 계상한다.

③ 이 단가는 철근의 사용고재가 감액되어 있다.

④ 수직고 7m 이상에서 크레인 등 장비사용 시 기계경비는 별도 계상한다.

⑤ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)에서는 노무비를 30%까지 가산할 수 있다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (비닐 깔기)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.61000	비닐깔기	P.E 필름 (t=0.1㎜)	㎡	234	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록, 케이슨 등의 제작을 위한 비닐깔기에 소요되는 비용이다.

② 비닐 재료비는 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD404.01000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	16,309	66%
OD404.11000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	24,524	59%
OD404.21000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	30,386	53%
OD404.31000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	35,979	50%
OD404.41000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	47,989	41%
OD404.42000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	54,745	41%
OD404.43000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	67,044	36%
OD404.51000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	79,628	36%
OD404.61000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	96,669	33%
OD404.71000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	102,753	33%
OD404.81000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	145,477	25%
OD404.91000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	145,477	25%
OD404.92000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	182,116	20%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD403.01000	블록대선적재	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	10,485	74%
OD403.12000	블록대선적재	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	15,338	67%
OD403.11000	블록대선적재	5~10톤 미만 (크레인 20톤)	개	18,649	66%
OD403.21000	블록대선적재	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	20,691	62%
OD403.31000	블록대선적재	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	24,481	60%
OD403.41000	블록대선적재	20~25톤 미만 (크레인 30톤)	개	27,346	55%
OD403.42000	블록대선적재	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	32,068	51%
OD403.43000	블록대선적재	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	32,891	51%
OD403.44000	블록대선적재	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	39,417	46%
OD403.51000	블록대선적재	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	39,417	45%
OD403.62000	블록대선적재	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	51,363	42%
OD403.61000	블록대선적재	40~45톤 미만 (크레인 100톤)	개	70,551	34%
OD403.71000	블록대선적재	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	57,622	42%
OD403.82000	블록대선적재	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	83,365	33%
OD403.81000	블록대선적재	55~65톤 미만 (크레인 150톤)	개	101,332	27%
OD403.92000	블록대선적재	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	87,936	33%
OD403.91000	블록대선적재	65~80톤 미만 (크레인 150톤)	개	106,816	27%
OD403.93000	블록대선적재	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	111,940	27%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD400.01000	이적및대선적재	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	23,440	76%
OD400.11000	이적및대선적재	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	33,815	69%
OD400.21000	이적및대선적재	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	40,774	64%
OD400.31000	이적및대선적재	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	47,541	61%
OD400.41000	이적및대선적재	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	60,899	52%
OD400.42000	이적및대선적재	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	67,887	51%
OD400.43000	이적및대선적재	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	81,396	46%
OD400.51000	이적및대선적재	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	93,999	44%
OD400.61000	이적및대선적재	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	104,733	42%
OD400.71000	이적및대선적재	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	109,650	42%
OD400.81000	이적및대선적재	55~65톤 미만 (크레인 80톤)	개	150,920	37%
OD400.82000	이적및대선적재	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	167,500	34%
OD400.91000	이적및대선적재	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	175,227	36%
OD400.92000	이적및대선적재	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	208,069	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD401.21000	블록전치(1회)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	11,926	78%
OD401.31000	블록전치(1회)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	17,351	70%
OD401.41000	블록전치(1회)	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	19,825	63%
OD401.42000	블록전치(1회)	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	23,169	60%
OD401.51000	블록전치(1회)	15~20톤 미만 (크레인 35톤)	개	27,470	53%
OD401.61000	블록전치(1회)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	32,068	52%
OD401.62000	블록전치(1회)	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	34,216	51%
OD401.63000	블록전치(1회)	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	41,006	46%
OD401.71000	블록전치(1회)	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	41,112	44%
OD401.81000	블록전치(1회)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	54,497	43%
OD401.91000	블록전치(1회)	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	61,138	42%
OD402.01000	블록전치(1회)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	75,275	35%
OD402.11000	블록전치(1회)	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	84,601	34%
OD402.21000	블록전치(1회)	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	103,442	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD01* 콘크리트 블록 거치(육상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD013.01000	블록거치(육상수상)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	47,373	83%
OD013.11000	블록거치(육상수상)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	55,070	69%
OD013.21000	블록거치(육상수상)	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	82,261	69%
OD013.31000	블록거치(육상수상)	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	102,909	67%
OD013.41000	블록거치(육상수상)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	204,322	66%
OD013.42000	블록거치(육상수상)	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	207,706	65%
OD013.43000	블록거치(육상수상)	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	261,715	61%
OD013.51000	블록거치(육상수상)	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	261,715	61%
OD013.61000	블록거치(육상수상)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	277,955	57%
OD013.71000	블록거치(육상수상)	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	277,955	57%
OD013.81000	블록거치(육상수상)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	328,887	48%
OD013.91000	블록거치(육상수상)	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	328,887	48%
OD013.92000	블록거치(육상수상)	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	386,300	41%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD01* 콘크리트 블록 거치(육상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD023.01000	블록거치(육상수중)	5톤 미만 (크레인 10톤, 잠수조)	개	61,854	75%
OD023.11000	블록거치(육상수중)	5~10톤 미만 (크레인 15톤, 잠수조)	개	76,287	70%
OD023.21000	블록거치(육상수중)	10~15톤 미만 (크레인 20톤, 잠수조)	개	109,827	69%
OD023.31000	블록거치(육상수중)	15~20톤 미만 (크레인 25톤, 잠수조)	개	132,382	67%
OD023.41000	블록거치(육상수중)	20~25톤 미만 (크레인 35톤, 잠수조)	개	234,173	66%
OD023.42000	블록거치(육상수중)	25~30톤 미만 (크레인 40톤, 잠수조)	개	237,290	65%
OD023.43000	블록거치(육상수중)	30~35톤 미만 (크레인 50톤, 잠수조)	개	315,376	61%
OD023.51000	블록거치(육상수중)	35~40톤 미만 (크레인 50톤, 잠수조)	개	315,376	61%
OD023.61000	블록거치(육상수중)	40~45톤 미만 (크레인 70톤, 잠수조)	개	331,366	58%
OD023.71000	블록거치(육상수중)	45~55톤 미만 (크레인 70톤, 잠수조)	개	331,366	58%
OD023.81000	블록거치(육상수중)	55~65톤 미만 (크레인 100톤, 잠수조)	개	381,527	50%
OD023.91000	블록거치(육상수중)	65~80톤 미만 (크레인 100톤, 잠수조)	개	381,527	50%
OD023.92000	블록거치(육상수중)	80~100톤 미만 (크레인 150톤, 잠수조)	개	438,066	44%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD0** 콘크리트 블록 거치(해상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD033.01000	블록거치(해상수상)	5톤 미만 (조합기중기선 10톤)	개	51,350	76%
OD033.11000	블록거치(해상수상)	5~10톤 미만 (조합기중기선 20톤)	개	71,307	66%
OD033.21000	블록거치(해상수상)	10~15톤 미만 (조합기중기선 30톤)	개	118,324	67%
OD033.31000	블록거치(해상수상)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤)	개	172,051	63%
OD033.41000	블록거치(해상수상)	20~25톤 미만 (조합기중기선 50톤)	개	268,940	64%
OD033.42000	블록거치(해상수상)	25~30톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	285,025	61%
OD033.43000	블록거치(해상수상)	30~35톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	333,679	61%
OD033.51000	블록거치(해상수상)	35~40톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	380,627	61%
OD033.52000	블록거치(해상수상)	35~40톤 미만 (조합기중기선 80톤)	개	380,627	56%
OD033.61000	블록거치(해상수상)	40~45톤 미만 (조합기중기선 100톤)	개	389,124	52%
OD033.71000	블록거치(해상수상)	45~55톤 미만 (조합기중기선 150톤)	개	446,871	45%
OD033.81000	블록거치(해상수상)	55~65톤 미만 (조합기중기선 150톤)	개	446,871	45%
OD033.91000	블록거치(해상수상)	65~80톤 미만 (조합기중기선 150톤)	개	446,871	45%
OD033.92000	블록거치(해상수상)	80~100톤 미만 (조합기중기선 200톤)	개	539,325	42%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD0** 콘크리트 블록 거치(해상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD043.02000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선 10톤, 잠수조)	개	72,547	75%
OD043.01000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	89,939	71%
OD043.11000	블록거치(해상수중)	5~10톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	103,754	71%
OD043.12000	블록거치(해상수중)	5~10톤 미만 (조합기중기선 20톤, 잠수조)	개	104,665	68%
OD043.21000	블록거치(해상수중)	10~15톤 미만 (조합기중기선 25톤, 잠수조)	개	151,216	68%
OD043.22000	블록거치(해상수중)	10~15톤 미만 (조합기중기선 30톤, 잠수조)	개	152,314	67%
OD043.31000	블록거치(해상수중)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤, 잠수조)	개	215,459	63%
OD043.41000	블록거치(해상수중)	20~25톤 미만 (조합기중기선 50톤, 잠수조)	개	342,077	64%
OD043.42000	블록거치(해상수중)	25~30톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	348,369	61%
OD043.43000	블록거치(해상수중)	30~35톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	384,328	61%
OD043.51000	블록거치(해상수중)	35~40톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	456,958	61%
OD043.52000	블록거치(해상수중)	35~40톤 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	458,053	57%
OD043.61000	블록거치(해상수중)	40~45톤 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	474,412	57%
OD043.62000	블록거치(해상수중)	40~45톤 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	474,412	53%
OD043.71000	블록거치(해상수중)	45~55톤 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	518,253	53%
OD043.72000	블록거치(해상수중)	45~55톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	522,749	47%
OD043.81000	블록거치(해상수중)	55~65톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	578,670	47%
OD043.91000	블록거치(해상수중)	65~80톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	585,690	47%
OD043.92000	블록거치(해상수중)	80~100톤 미만 (조합기중기선 200톤, 잠수조)	개	673,934	44%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD3** 소파블록 제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD300.01000	T.T.P 제작	2톤급	개	80,710	89%
OD300.02000	T.T.P 제작	3.2톤급	개	124,516	91%
OD300.03000	T.T.P 제작	4톤급	개	134,032	90%
OD300.04000	T.T.P 제작	5톤급	개	158,629	90%
OD300.05000	T.T.P 제작	6.3톤급	개	194,343	89%
OD300.06000	T.T.P 제작	8톤급	개	235,877	89%
OD300.11000	T.T.P 제작	10톤급	개	279,707	89%
OD300.12000	T.T.P 제작	12.5톤급	개	333,382	89%
OD300.13000	T.T.P 제작	16톤급	개	387,900	89%
OD300.21000	T.T.P 제작	20톤급	개	475,855	88%
OD300.22000	T.T.P 제작	25톤급	개	578,616	88%
OD300.31000	T.T.P 제작	32톤급	개	661,436	87%
OD300.41000	T.T.P 제작	40톤급	개	849,152	87%
OD300.51000	T.T.P 제작	50톤급	개	975,973	87%
OD300.61000	T.T.P 제작	64톤급	개	1,150,678	86%

【단가정의】

① 이 단가는 T.T.P 제작에 필요한 가설재(철재거푸집, 강관비계 등) 설치 및 해체, 콘크리트타설과 양생에 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 전치 및 운반비용은 별도 계상한다.

③ 레미콘 재료비는 별도 계상한다.

■ OD30* 소파블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD303.01000	소파블록대선적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	11,926	77%
OD303.11000	소파블록대선적재	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	16,273	68%
OD303.22000	소파블록대선적재	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	19,757	63%
OD303.21000	소파블록대선적재	10~15톤급 미만 (크레인 25톤)	개	22,040	63%
OD303.31000	소파블록대선적재	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	23,099	59%
OD303.41000	소파블록대선적재	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	29,730	51%
OD303.42000	소파블록대선적재	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	34,104	51%
OD303.43000	소파블록대선적재	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	40,867	46%
OD303.51000	소파블록대선적재	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	43,910	46%
OD303.61000	소파블록대선적재	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	51,098	42%
OD303.71000	소파블록대선적재	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	57,840	42%
OD303.81000	소파블록대선적재	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	80,354	34%
OD303.91000	소파블록대선적재	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	84,631	34%
OD303.92000	소파블록대선적재	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	103,240	28%

【단가정의】

① 이 단가는 소파블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 소파블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 소파블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.31000	소파블록이적및덤프적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	24,864	78%
OD302.11000	소파블록이적및트레일러적재	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	32,903	68%
OD302.21000	소파블록이적및트레일러적재	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	39,710	63%
OD302.31000	소파블록이적및트레일러적재	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	46,325	60%
OD302.41000	소파블록이적및트레일러적재	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	59,360	52%
OD302.42000	소파블록이적및트레일러적재	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	66,147	50%
OD302.43000	소파블록이적및트레일러적재	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	79,299	45%
OD302.51000	소파블록이적및트레일러적재	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	85,599	45%
OD302.61000	소파블록이적및트레일러적재	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	99,561	42%
OD302.71000	소파블록이적및트레일러적재	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	112,817	42%
OD302.81000	소파블록이적및트레일러적재	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	158,474	34%
OD302.91000	소파블록이적및트레일러적재	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	166,397	34%
OD302.92000	소파블록이적및트레일러적재	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	202,987	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 소파블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 소파블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 소파블록의 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.32000	소파블록전치(1회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	11,926	78%
OD301.51000	소파블록전치(1회)	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	16,681	68%
OD301.61000	소파블록전치(1회)	10~15톤급 미만 (크레인 15톤)	개	19,527	71%
OD301.62000	소파블록전치(1회)	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	20,252	63%
OD301.71000	소파블록전치(1회)	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	23,676	59%
OD301.81000	소파블록전치(1회)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	32,068	51%
OD301.82000	소파블록전치(1회)	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	34,956	51%
OD301.83000	소파블록전치(1회)	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	41,890	46%
OD301.84000	소파블록전치(1회)	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	45,008	46%
OD301.85000	소파블록전치(1회)	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	52,375	42%
OD301.86000	소파블록전치(1회)	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	59,287	42%
OD301.87000	소파블록전치(1회)	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	82,364	34%
OD301.91000	소파블록전치(1회)	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	86,746	34%
OD301.92000	소파블록전치(1회)	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	105,822	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 소파블록을 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 소파블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD31* 소파블록 거치(육상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD313.01000	소파블록거치(육상수상)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	31,655	72%
OD313.11000	소파블록거치(육상수상)	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	45,895	65%
OD313.21000	소파블록거치(육상수상)	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	56,848	60%
OD313.31000	소파블록거치(육상수상)	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	70,019	57%
OD313.41000	소파블록거치(육상수상)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	104,718	56%
OD313.42000	소파블록거치(육상수상)	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	106,939	55%
OD313.43000	소파블록거치(육상수상)	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	129,653	50%
OD313.51000	소파블록거치(육상수상)	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	133,236	51%
OD313.61000	소파블록거치(육상수상)	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	143,746	47%
OD313.71000	소파블록거치(육상수상)	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	147,329	49%
OD313.81000	소파블록거치(육상수상)	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	176,016	39%
OD313.91000	소파블록거치(육상수상)	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	179,598	40%
OD313.92000	소파블록거치(육상수상)	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	208,164	31%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 소파블록을 수상 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

③ 이 단가는 소파블록 층적거치의 작업량을 기준으로 한 단가이다.

■ OD32* 소파블록 거치(육상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD323.01000	소파블록거치(육상수중)	5톤급 미만 (크레인 10톤, 잠수조)	개	50,349	74%
OD323.11000	소파블록거치(육상수중)	5~10톤급 미만 (크레인 15톤, 잠수조)	개	73,161	69%
OD323.21000	소파블록거치(육상수중)	10~15톤급 미만 (크레인 20톤, 잠수조)	개	90,334	65%
OD323.31000	소파블록거치(육상수중)	15~20톤급 미만 (크레인 25톤, 잠수조)	개	112,708	63%
OD323.41000	소파블록거치(육상수중)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤, 잠수조)	개	148,845	58%
OD323.42000	소파블록거치(육상수중)	25~30톤급 미만 (크레인 40톤, 잠수조)	개	155,345	58%
OD323.43000	소파블록거치(육상수중)	30~35톤급 미만 (크레인 50톤, 잠수조)	개	212,338	57%
OD323.51000	소파블록거치(육상수중)	35~40톤급 미만 (크레인 50톤, 잠수조)	개	216,686	58%
OD323.61000	소파블록거치(육상수중)	40~45톤급 미만 (크레인 70톤, 잠수조)	개	225,093	53%
OD323.71000	소파블록거치(육상수중)	45~55톤급 미만 (크레인 70톤, 잠수조)	개	229,441	54%
OD323.81000	소파블록거치(육상수중)	55~65톤급 미만 (크레인 100톤, 잠수조)	개	264,256	46%
OD323.91000	소파블록거치(육상수중)	65~80톤급 미만 (크레인 100톤, 잠수조)	개	268,604	46%
OD323.92000	소파블록거치(육상수중)	80~100톤급 미만 (크레인 150톤, 잠수조)	개	307,621	39%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 소파블록을 수중 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

③ 이 단가는 소파블록 층적거치의 작업량을 기준으로 한 단가이다.

■ OD33* 소파블록 거치(해상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD333.01000	소파블록거치(해상수상)	5톤급 미만 (조합기중기선 10톤)	개	38,126	73%
OD333.11000	소파블록거치(해상수상)	5~10톤급 미만 (조합기중기선 20톤)	개	57,930	63%
OD333.21000	소파블록거치(해상수상)	10~15톤급 미만 (조합기중기선 30톤)	개	84,889	60%
OD333.31000	소파블록거치(해상수상)	15~20톤급 미만 (조합기중기선 40톤)	개	106,745	56%
OD333.41000	소파블록거치(해상수상)	20~25톤급 미만 (조합기중기선 50톤)	개	140,659	56%
OD333.42000	소파블록거치(해상수상)	25~30톤급 미만 (조합기중기선 70톤)	개	151,165	52%
OD333.43000	소파블록거치(해상수상)	30~35톤급 미만 (조합기중기선 70톤)	개	166,724	52%
OD333.51000	소파블록거치(해상수상)	35~40톤급 미만 (조합기중기선 80톤)	개	184,880	47%
OD333.61000	소파블록거치(해상수상)	40~45톤급 미만 (조합기중기선 100톤)	개	200,213	44%
OD333.71000	소파블록거치(해상수상)	45~55톤급 미만 (조합기중기선 150톤)	개	227,642	35%
OD333.81000	소파블록거치(해상수상)	55~65톤급 미만 (조합기중기선 150톤)	개	234,524	37%
OD333.91000	소파블록거치(해상수상)	65~80톤급 미만 (조합기중기선 150톤)	개	241,404	39%
OD333.92000	소파블록거치(해상수상)	80~100톤급 미만 (조합기중기선 200톤)	개	290,112	35%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 소파블록을 수상 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 소파블록 층적거치의 작업량을 기준으로 한 단가이다.

■ OD34* 소파블록 거치(해상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD343.11000	소파블록거치(해상수중)	5톤급 미만 (조합기중기선 10톤, 잠수조)	개	67,032	81%
OD343.21000	소파블록거치(해상수중)	5~10톤급 미만 (조합기중기선 20톤, 잠수조)	개	87,596	67%
OD343.31000	소파블록거치(해상수중)	10~15톤급 미만 (조합기중기선 30톤, 잠수조)	개	123,845	64%
OD343.41000	소파블록거치(해상수중)	15~20톤급 미만 (조합기중기선 40톤, 잠수조)	개	157,801	60%
OD343.42000	소파블록거치(해상수중)	20~25톤급 미만 (조합기중기선 50톤, 잠수조)	개	198,650	59%
OD343.43000	소파블록거치(해상수중)	25~30톤급 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	211,394	55%
OD343.51000	소파블록거치(해상수중)	30~35톤급 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	261,001	57%
OD343.61000	소파블록거치(해상수중)	35~40톤급 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	283,542	53%
OD343.71000	소파블록거치(해상수중)	40~45톤급 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	291,012	50%
OD343.72000	소파블록거치(해상수중)	45~55톤급 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	336,629	42%
OD343.81000	소파블록거치(해상수중)	55~65톤급 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	345,174	43%
OD343.91000	소파블록거치(해상수중)	65~80톤급 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	353,716	45%
OD343.92000	소파블록거치(해상수중)	80~100톤급 미만 (조합기중기선 200톤, 잠수조)	개	414,187	41%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 소파블록을 수중 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

④ 이 단가는 소파블록 층적거치의 작업량을 기준으로 한 단가이다.

■ OI10* 오탁방지막 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI100.11000	오탁방지막대선적재	H=3~5m, 1경간=20m (크레인 10톤)	경간	35,537	67%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 앵카블록 제작 및 운반 비용은 별도 계상한다.

■ OI11* 오탁방지막 조립 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI110.11000	오탁방지막조립및설치	H=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	141,748	80%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 조립 및 설치에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함되며 주자재의 재료비는 별도 계상한다.

② 단, 앵커블록 제작 및 설치비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI12* 오탁방지막 해체 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI120.11000	오탁방지막해체및철거	H=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	151,857	82%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 해체 및 철거에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함된다.

② 단, 앵커블록의 해체 및 철거비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI14* 오탁방지막 유지관리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI140.11000	오탁방지막유지관리	예선(30kw), 잠수조	회	772,653	81%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 유지관리에 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 유지관리 점검은 1일당, 55 경간 이하를 기준으로 한다.

■ OI31* 앵커블록 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI310.01000	앵커블록(돌망태) 조립및설치	조력인부	개	5,307	100%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)의 조립 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OI32* 앵커블록 석재담기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI320.01000	앵커블록(돌망태) 석재담기	굴삭기(무한궤도 1.0㎥)	개	15,459	95%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)을 망태담기 하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI33* 앵커블록 대선적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI330.01000	앵커블록 대선적재	크레인 10톤	개	9,899	64%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI34* 앵커블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI340.01000	앵커블록거치	수중 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	113,918	73%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 오탁방지막 설치용 앵커블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OG20** 고무 방충재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG200.11000	고무방충재설치	각종 (크레인 10톤)	개	150,387	69%

【단가정의】

① 이 단가는 고무방충재(V형, O형, BP형)를 설치하는 경우에 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 고무방충재 재료비(고무방충재, 앵커볼트 등), 작업대 설치비와 앵커구멍 천공비 및 방충재의 소운반비는 별도 계상한다.

■ OR12* 계선주 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR120.11000	계선주설치	각종 (크레인 10톤)	기	95,290	74%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 계선직주 또는 곡주 설치 시 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 계선주 재료비(앵커볼트 등) 및 부속공사비(도장, 콘크리트 채움 등)는 별도 계상한다.

■ OR29* 차막이 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR291.01000	차막이 설치	P.E (150×150×1,000)	개	6,273	100%
OR292.01000	차막이 설치	STS (150×150×1,000)	개	50,019	91%
OR293.01000	차막이 설치	FREP (150×170×1,000)	개	41,323	87%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 차막이 설치 시 소요되는 비용이다.

② 단, 차막이 재료비는 별도 계상한다.

③ P.E 차막이 설치 단가는 앵커매입, 볼트조이기가 포함된 인력의 비용이다.

④ STS 차막이 설치 단가는 콘크리트 구멍뚫기, 잡철물설치(간단), 콘크리트 타설(소형), 차막이 도장 등이 포함된 재료비와 인력의 비용이다.

⑤ FREP 차막이 설치 단가는 콘크리트 치핑 및 신구접착제, 앵커볼트 설치, 모르터 포설 및 접착제 안착, 에폭시 페인트칠 등이 포함된  재료비와 인력의 비용이다.

■ OR30* 모서리보호공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR300.01000	모서리 보호	STS강판(9t*100w)	m	169,297	24%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장의 상치콘크리트 모서리 보호를 위한 스테인리스 강판, 도장, 잡철물 제작설치 등 모서리 보호 설치에 소요되는 비용이다.

■ OX00* 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX002.31000	필터매트 부설	수상	㎡	621	100%
OX002.41000	필터매트 부설	수중 (잠수조)	㎡	1,004	92%

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 매트 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 상치지보공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX003.10000	상치지보공 제작	L형강-65×65×6	m	29,222	98%
OX003.01000	상치지보공조립및해체	L형강-65×65×6, 800×800×1,100	m	25,798	51%

【단가정의】

① 이 단가는 상치지보공 제작과 조립 및 해체에 필요한 용접봉, 산소, 아세틸렌 등의 재료비와 인력의 비용이다.

② 단, 형강 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 신축이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX004.01000	신축이음설치	합판(t=12㎜)	㎡	12,710	100%

【단가정의】

① 이 단가는 신축이음재 설치에 소요되는 비용이다.

② 합판과 충전재의 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 잡철물 제작 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX006.01000	잡철물 제작	간단	ton	2,988,432	95%
OX006.11000	잡철물 제작	보통	ton	3,518,552	95%
OX006.21000	잡철물 제작	복잡	ton	4,259,750	94%
OX006.02000	잡철물 설치	간단	ton	738,060	96%
OX006.12000	잡철물 설치	보통	ton	882,451	95%
OX006.22000	잡철물 설치	복잡	ton	1,029,527	95%

【단가정의】

① 이 단가는 잡철물 제작 또는 설치에 필요한 용접봉, 산소, 아세틸렌, 용접기, 전력 등이 포함된 비용이다.

■ OX00* 토사 및 기초잡석 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX007.01000	다짐	래머(80kg)	㎥	4,034	89%

【단가정의】

① 이 단가는 토사, 기초잡석 등을 다짐하는데 소요되는 비용이다.

■ OX0** 바탕만들기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX008.01000	바탕만들기	철재면	㎡	1,659	95%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 바탕만들기에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 녹막이페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX009.01000	녹막이페인트칠	철재면, 2회 붓칠	㎡	4,604	70%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 녹막이페인트 칠에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 조합페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX010.01000	조합페인트칠	철재면, 2회 붓칠	㎡	5,620	78%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 조합페인트 칠에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 줄눈 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX011.01000	줄눈 설치		m	540	100%

【단가정의】

① 이 단가는 줄눈 설치에 소요되는 비용이다.

② 이 단가는 시공량 700m 이상을 기준으로 한다.

③ 줄눈재, 백업재 등 부대 재료비는 별도 계상한다.

제3장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

제3장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

<간접공사비 등 산정 참고자료 - >

□ 산업안전보건관리비율

아래 산업안전보건관리비 산정 참고자료는 표준시장단가를 적용하여 발주청이 예정가격을 작성함에 따라 재료비를 별도로 구분할 수 없는 경우에 적용하며, 시공사가 도급금액에 반영하는 산업안전보건관리비는 고용노동부 고시에서 정한 바에 의하여 적정한 금액이 반영되도록 하여야 한다.

공사규모2)	공사종류3)	산업안전보건관리비율1)	비고2)
5억 미만	일반건설(갑)	2.65	90.5%
	일반건설(을)	2.80	90.5%
	특수및기타	1.61	87.2%
	철도궤도	2.24	91.6%
	중건설	3.13	91.4%
5억~50억 미만	일반건설(갑)	1.70	91.3%
	일반건설(을)	1.82	91.3%
	특수및기타	1.06	88.0%
	철도궤도	1.45	92.4%
	중건설	2.17	92.1%
50억 이상	일반건설(갑)	1.87	94.8%
	일반건설(을)	1.99	94.8%
	특수및기타	1.16	91.5%
	철도궤도	1.59	95.9%
	중건설	2.33	95.6%

1) 본 산업안전관리비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”와 관급자재비의 합계금액에 적용한다. 또한, 산업안전보건관리비 산정시 정액가산금은 고용노동부 고시에 따라 별도 계상한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비(관급포함)+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 비고에 제시된 비율을 적용하여 산출한 금액을 기준으로 하며, “공사금액(도급금액+관급금액)” 4천만원 이상 건설공사에 적용한다.

3) 산업안전보건관리비 적용시 공사종류(건설업)의 분류, 기타 산업안전보건관리비에 관한 사항은 고용노동부고시를 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

※ 본 자료는 예정가격 작성에 적용하며, 도급계약상의 대상액을 기준으로 조정시 고용노동부 고시에서 정한 계상기준을 준수하여야 한다.

□ 기타경비율

공사규모2)	공사기간	기타경비율1)
		토목	건축	산업설비	조경
50억 미만	6개월이하 (183일)	5.9	5.2	5.8	5.9
	7~12개월 (365일)	6.0	5.5	6.6	5.9
	12~36개월 (1095일)	6.1	6.3	6.0	6.0
	36개월이상 (1096일)	6.2	6.4	7.4	6.1
50억~300억 미만	6개월이하 (183일)	6.1	6.3	6.0	6.0
	7~12개월 (365일)	6.2	6.5	6.9	6.2
	12~36개월 (1095일)	6.4	7.3	6.2	6.3
	36개월이상 (1096일)	6.4	7.4	7.7	6.4
300억~1000억 미만	6개월이하 (183일)	6.1	6.0	4.8	6.0
	7~12개월 (365일)	6.1	6.3	5.6	6.1
	12~36개월 (1095일)	6.3	7.1	4.9	6.2
	36개월이상 (1096일)	6.4	7.2	6.4	6.3
1000억 이상	6개월이하 (183일)	6.1	5.7	4.6	6.0
	7~12개월 (365일)	6.2	6.0	5.4	6.1
	12~36개월 (1095일)	6.3	6.7	4.8	6.3
	36개월이상 (1096일)	6.4	6.9	6.2	6.3

1) 본 기타경비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 적용한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”를 기준으로 한다.

3)  기타경비에 포함되는 세부항목의 정의는 조달청의 기준을 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

□ 이윤율

이윤율은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비 합계액의 10%를 초과하지 않는 범위내에서 공사의 규모등 특성을 고려하여 차등하여 적용할 수 있다. 다만, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우에는 발주청별 기준을 따른다.